**ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2019**

*"Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παιονίας (Δ.Ε. Αξιούπολης)"*

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Του …………………………….

Έδρα ……………………………. Οδός …………………………….

Τηλέφωνο / Φαξ …………………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***α/α*** | ***περιγραφή προμήθειας*** | ***ΤΜΧ*** | ***ΤΙΜΗ***  | ***ΔΑΠΑΝΗ*** |
| 1 | Κούνια 2/θέσια μεταλλική μικτή (1 παίδων & 1 νηπίων) | 1,00 |  |  |
| 2 | Κούνια 2/θέσια μεταλλική νηπίων  | 1,00 |  |  |
| 3 | Κούνια 2/θέσια μεταλλική παίδων | 1,00 |  |  |
| 4 | Κούνια 3/θέσια μεταλλική μικτή (2 παιδων & 1 νηπίων) | 9,00 |  |  |
| 5 | Κούνια 3/θέσια μεταλλική παίδων | 1,00 |  |  |
| 6 | Μεταλλική τραμπάλα  | 10,00 |  |  |
| 7 | Μύλος αυτοκινούμενος | 5,00 |  |  |
| 8 | Ταλαντευόμενο ελατήριο διπλής χρήσης | 1,00 |  |  |
| 9 | Παιχνίδι ελατηρίου 4 θέσεων | 1,00 |  |  |
| 10 | Παιχνίδι ελατηρίου ζωακι | 8,00 |  |  |
| 11 | Τσουλήθρα παίδων μεταλλική | 4,00 |  |  |
| 12 | Τσουλήθρα νηπίων μεταλλική | 1,00 |  |  |
| 13 | Σύνθετο όργανο με 2 τσουλήθρες | 3,00 |  |  |
| 14 | Σύνθετο παίδων με τσουλήθρα & ράμπα αναρρίχησης | 2,00 |  |  |
| 15 | Πολυσύνθετο όργανο παίδων | 2,00 |  |  |
| 16 | Όργανο ισορροπίας | 1,00 |  |  |
| 17 | σκαλοπάτια ισορροπίας | 1,00 |  |  |
| 18 | Δοκός ισορροπίας κεκλιμένη | 1,00 |  |  |
| 19 | τριπλό μονόζυγο | 1,00 |  |  |
| 20 | Όργανο αναρρίχησης  | 1,00 |  |  |
| 21 | πινακίδα Προγράμματος | 13,00 |  |  |
| 22 | Επιστύλιο φωτιστικό | 15,00 |  |  |
| 23 | Δάπεδο ασφαλείας από πλάκες ενδεικτικού πάχους 40 ΜΜ/Μ2, για ύψος πτώσης 1300ΜΜ πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα πάχους 15 cm οπλισμένο με πλέγμα | 423,00 |  |  |
| 24 | Δάπεδο ασφαλείας από πλάκες ενδεικτικού πάχους 40 ΜΜ/Μ2 ΦΙΛΜ, για ύψος πτώσης 1300ΜΜ πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα πάχους 15 cm οπλισμένο με πλέγμα | 35,00 |  |  |
| 25 | Δάπεδο ασφαλείας από πλάκες ενδεικτικού πάχους 50 ΜΜ/Μ2, για ύψος πτώσης 1500ΜΜ πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα πάχους 15 cm οπλισμένο με πλέγμα | 122,00 |  |  |
| 26 | Δάπεδο ασφαλείας από πλάκες ενδεικτικού πάχους 70 ΜΜ/Μ2, για ύψος πτώσης 2000ΜΜ πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα πάχους 15 cm οπλισμένο με πλέγμα | 25,00 |  |  |
| 27 | Προμήθεια άμμου/βοτσάλων ποταμού, κοκκομετριας 0,25 - 8,00 mm /Μ3 | 260,00 |  |  |
|  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ + ΣΦΡΑΓΙΔΑ)